Инструкция по сборке парника

«Бабочка»

2015 г.

1.Общие сведения.

В комплект входит .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | 2м | 4м |
| **1**. Дуга | 2шт. | 3шт. |
| **2.** Продольный элемент соединения | 2шт. | 4шт. |
| **3**. Форточка | 2 шт. | 4 шт. |
| **4**. Фиксатор | 2 шт. | 4 шт. |
| **5.** Винт 6\*30 | 17 шт. | 34 шт. |
| **6.** Винт 6\*50 | 5 шт. | 10 шт. |
| **7.** Гайка м6 | 21 шт. | 42 шт. |
| **8.** Завертка |  2 шт. | 4 шт. |
| **9.** Саморез 4,2\*19 | 9 шт. | 18 шт. |
| **10.** Саморез 5,5\*25 | 90 шт. | 150 шт. |
| **11. Краб Т** | 16 шт. | 16 шт. |
| **10. Краб Х** | - | 8 шт. |

2.Крепление поликарбоната.

Для покрытия Парника размером 4м (длина) необходим один лист сотового поликарбоната размером 2,1\*6 (ширина \*длина) . Начните монтаж поликарбоната с торцов . Для этого отрежьте (рез по ширине) от листа кусок 2,1\*1м , затем разрежьте данный кусок пополам , чтобы получились листы 1,05\*1м . Закрепите листы на торцах (соты располагайте вертикально). Обрежьте лишний поликарбонат . Оставшийся поликарбонат (размер 2,1\*5м ) разрежьте пополам , чтобы получить куски 2,1\*2,5м. Закрепите поликарбонат на верхней части парника следующим образом: крепить поликарбонат нужно к форточкам , а не к дугам парника , в таком случае не нужно будет прорезать поликарбонат с боков и снизу . Прорезать поликарбонат сверху (возле основания форточки).

Рис 4.



Установите Фиксатор : прикрутите винтом 6\*50 фиксатор к дуге форточки . В Дуге установите винт потайной 6\*50 , закрепив его гайками с двух сторон Рис 4. Головка винта в таком случае будет служить опорой фиксатора .

При сборке парника соедините Дуги 1. между собой при помощи Форточки 3 , Краба Т и винтов 6\*30 . В нижней части при помощи Продольного элемента 2 . рис 1.





Рис 1.

Закрепите вторую форточку .

Рис 2.





При сборке парника 4м и более используйте Дугу промежуточную Рис 3. 